[](https://l.ead.me/Lehmann-Downloads)**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Besuchsanzeige- LED-Lichtsignalschild, zweiteilig**  Optisch ansprechendes Design,  Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbare LED-Anzeige Segmente: **rot, grün**  Gelaserte Anzeige-Beschriftung oben: Bitte warten (rot)  Gelaserte Anzeige-Beschriftung unten: Bitte eintreten (grün)  Namensschild-Inlay beliebig auswechselbar  Integrierter akustischer Impuls-Signalgeber  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LEDs  Signalgeber: separat zuschaltbar oder automatisch selbstaktivierend  bei Farbumschaltung  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x140x22mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdose sowie diverse andere  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Helios Art. Nr. 204.000.88**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |