**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Besuchsanzeige- LED-Lichtsignalschild, zweiteilig**Optisch ansprechendes Design, Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbare LED-Anzeige Segmente: **rot, grün**Gelaserte Anzeige-Beschriftung oben: Bitte warten (rot)Gelaserte Anzeige-Beschriftung unten: Bitte eintreten (grün)Namensschild-Inlay beliebig auswechselbarIntegrierter akustischer Impuls-Signalgeber**Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDsSignalgeber: separat zuschaltbar oder automatisch selbstaktivierend bei FarbumschaltungSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x140x22mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdose sowie diverse andere  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Helios Art. Nr. 204.000.88**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |