**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- Design Schild**  Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit  gebürsteten Edelstahl-Abdeckungen, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  Namensschild beliebig auswechselbar  **Technische Daten:**  Abmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.0**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED- Design Lichtsignalschild, einteilig**  Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit gebürsteten  Edelstahl-Abdeckungen,  Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.6**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED- Design Lichtsignalschild, zweiteilig**  Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit gebürsteten  Edelstahl-Abdeckungen,  Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot, grün**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)  Befestigung: Montage 55er Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.2**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED- Design Lichtsignalschild, dreiteilig**  Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit gebürsteten  Edelstahl-Abdeckungen,  Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.3**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED- Design Lichtsignalschild, vierteilig**  Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit gebürsteten  Edelstahl-Abdeckungen,  Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün, gelb**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder AP  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.4**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |