**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- Design Schild**Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit gebürsteten Edelstahl-Abdeckungen, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,Namensschild beliebig auswechselbar**Technische Daten:**Abmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.0**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED- Design Lichtsignalschild, einteilig**Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit gebürsteten Edelstahl-Abdeckungen,Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mALeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.6**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED- Design Lichtsignalschild, zweiteilig**Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit gebürsteten Edelstahl-Abdeckungen,Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot, grün****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)Befestigung: Montage 55er Schalterdosen sowie diversen anderen  UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.2**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED- Design Lichtsignalschild, dreiteilig**Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit gebürsteten Edelstahl-Abdeckungen,Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diversen anderen UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.3**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED- Design Lichtsignalschild, vierteilig**Elegantes Holz Design-Signalschild in Echtholz-Buche mit gebürsteten Edelstahl-Abdeckungen,Leuchtkraft nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün, gelb****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 190x153x23mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie diversen anderen UP-Dosen oder APFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Westerwald** **Art. Nr. 310.004.4**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |