**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **WC-Noruf-LED-Signalleuchte einteilig**optisch ansprechende Designleuchte zur Meldungvon WC-Notrufen Blaue Hintergrundbeleuchtung, Rote Signalisierung und akustisches Signal bei RufauslösungReinigungsmittelresistenz gem. EN 16615,eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad **Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA für LED-Ausleuchtung 24V DC / 30mA für akustischen  SignalgeberLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 78x86x90mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit RastfunktionFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **DUO WC Signalschild Art. Nr. 230.070.4**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **WC-Noruf-LED-Signalleuchte einteilig**optisch ansprechende Designleuchte zur Meldungvon WC-Notrufen Systemelektronik zur Steuerung der KomponentenBlaue Hintergrundbeleuchtung, Rote Signalisierung und akustisches Signal bei RufauslösungReinigungsmittelresistenz gem. EN 16615,eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad **Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA für LED-Ausleuchtung 24V DC / 30mA für akustischen  SignalgeberLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 78x86x90mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit RastfunktionFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **DUO WC Signalschild Art. Nr. 230.070.5**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |