**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **WC-Noruf-LED-Signalleuchte einteilig**  optisch ansprechende Designleuchte zur Meldung  von WC-Notrufen  Blaue Hintergrundbeleuchtung, Rote Signalisierung  und akustisches Signal bei Rufauslösung  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 16615,  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA für LED-Ausleuchtung  24V DC / 30mA für akustischen  Signalgeber  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 78x86x90mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **DUO WC Signalschild Art. Nr. 230.070.4**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **WC-Noruf-LED-Signalleuchte einteilig**  optisch ansprechende Designleuchte zur Meldung  von WC-Notrufen  Systemelektronik zur Steuerung der Komponenten  Blaue Hintergrundbeleuchtung, Rote Signalisierung  und akustisches Signal bei Rufauslösung  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 16615,  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA für LED-Ausleuchtung  24V DC / 30mA für akustischen  Signalgeber  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 78x86x90mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **DUO WC Signalschild Art. Nr. 230.070.5**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |