**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**  Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente und  optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.1K**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte zweiteilig**  Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente und  optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot, grün**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion.  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.2K**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte dreiteilig**  Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente und  optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion.  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.3K**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte vierteilig**  Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente und  optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün, gelb**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion.  Fabrikat: Lehmann Electronic  **Typ: EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.4**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte vierteilig**  Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente und  optisch ansprechend Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün, blau**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro Farbe  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion.  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.5**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**  Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente und  optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdose sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.6K**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**  Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente und  optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **grün**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdose sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.7K**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**  Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente und  optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **gelb**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdose sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.8K**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**  Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente und  optisch ansprechende Designleuchte,  zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,  Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,  eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad  durchgängig sichtbar LED-Anzeige Segment: **blau**  **Technische Daten:**  Betriebsspannung: 24V DC / 20mA  Leuchtmittel: Highgrade LED  Sicherheitsschaltung: LED Ausfall-Überbrückung  Abmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)  Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable  AP Montage mit Rastfunktion  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.9K**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |