**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente undoptisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mALeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit RastfunktionFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.1K** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte zweiteilig**Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente undoptisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot, grün****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit Rastfunktion.Fabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.2K** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte dreiteilig**Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente undoptisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit Rastfunktion.Fabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.3K** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte vierteilig**Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente undoptisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün, gelb****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit Rastfunktion.Fabrikat: Lehmann Electronic**Typ: EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.4** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte vierteilig**Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente undoptisch ansprechend Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß, rot, grün, blau****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit Rastfunktion.Fabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.5**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente undoptisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mALeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdose sowie komfortable AP Montage mit RastfunktionFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.6K** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente undoptisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **grün****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mALeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdose sowie komfortable AP Montage mit RastfunktionFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.7K** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente undoptisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **gelb****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mALeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdose sowie komfortable AP Montage mit RastfunktionFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.8K** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte einteilig**Treppenförmige Anordnung der Leuchtsegmente undoptisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform, Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,eine ansteuerbare LED- Anzeige 180 Grad durchgängig sichtbar LED-Anzeige Segment: **blau****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mALeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: 100x80x60mm (BxHxT)Befestigung: Montage auf 55er  Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit RastfunktionFabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **EXCLUSIV Art. Nr. 230.064.9K** oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |