**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **VarioStripe Sicherheits-Rufleiste**   * Rufleiste mit ca. einem Meter Auslösefläche * Kennzeichnung mit erhabener Profilschrift und Braille * intelligente Batterieüberwachung mit Kontrollmeldung   an zugehörige Empfänger   * optische Funktions- und Beruhigungsanzeige * EU-Zulassung in allen Mitgliedsländern   **Technische Daten:**  Betriebs-Frequenz: 869,2125 MHz (Sozialalarm-Frequenz)  Betriebsspannung: 3V (Batterie CR2430)  Schutzklasse: IP 67  Abmessungen: 1.000 x 47 x 17 mm (DxHxT)  Gewicht: 706 g  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **VarioStripe Sicherheits-Rufleiste 869 MHz**  **Artikel-Nr.: 820.340.07**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |
| **VarioStripe Erweiterungsleiste**   * Rufleiste mit ca. einem Meter Auslösefläche   zur Anbindung an VarioStripe Sicherheits-Rufleiste   * Kennzeichnung mit erhabener Profilschrift und Braille   **Technische Daten:**  Schutzklasse: IP 67  Abmessungen: 1.000 x 47 x 17 mm (DxHxT)  Gewicht: 670 g  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **VarioStripe Erweiterungsleiste**  **Artikel-Nr:. 820.340.00**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |

**Beschreibung Zubehör:**

|  |
| --- |
| **VarioStripe Abdeckung**   * Seitenteil-Abdeckung, verbindet eine zusätzliche Erweiterungs- mit den   beiden anderen Sicherheits-Rufleisten   * + auf Sendemodul-abgewandter Seite   **Technische Daten:**  Abmessungen: 1.000 x 47 x 17 mm (DxHxT)  Fabrikat: Lehmann Electronic  Typ: **VarioStripe Abdeckung für Erweiterungsleisten**  **Artikel-Nr:. 820.340.901**  oder gleichwertig  Fabrikat: ………………………….  Typ: …………………………. |