**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte zweiteilig**Optisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **rot, grün****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: ca. 100 x 100 x 25 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5%Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit Rastfunktion.Fabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Platini Art. Nr. 201.208.02**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte dreiteilig**Optisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß**, **rot, grün****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: ca. 100 x 100 x 25 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5%Befestigung: Montage auf 55er Schalterdosen sowie komfortable AP Montage mit Rastfunktion.Fabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Platini Art. Nr. 201.208.03**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |

**Beschreibung:**

|  |
| --- |
| **Zimmer / Wohnungs- LED-Designleuchte vierteilig**Optisch ansprechende Designleuchte, zertifiziert nach DIN VDE 0834-1, RoHS konform,Reinigungsmittelresistenz gem. EN 13727,einzeln ansteuerbare LED- Anzeigen 180 Grad durchgängig sichtbares LED-Anzeige Segment: **weiß**, **rot, grün, gelb****Technische Daten:**Betriebsspannung: 24V DC / 20mA pro FarbeLeuchtmittel: Highgrade LEDSicherheitsschaltung: LED Ausfall-ÜberbrückungAbmessungen: ca. 100 x 100 x 25 mm (BxHxT) Toleranz +/- 5%Befestigung: Montage auf 55er Schalterdose sowie komfortable AP Montage mit Rastfunktion.Fabrikat: Lehmann ElectronicTyp: **Platini Art. Nr. 201.208.14**oder gleichwertigFabrikat: ………………………….Typ: …………………………. |